Encienda la impresora. Si ya estaba encendida, apáguela y vuelva a encenderla (compruebe antes que no haya ningún trabajo en la cola de impresión). Desenchufe todos los cables de su ordenador, excepto el cable de alimentación y el cable USB o Ethernet que use para imprimir. Haga clic en [Siguiente] para empezar a actualizar la impresora.
| - Al actualizar el firmware se cancelarán los trabajos de impresión pendientes. - No use la impresora hasta que termine la actualización del firmware. - La actualización puede tardar hasta 15 minutos. No cancele ni interrumpa la actualización. - Si falla la actualización y la impresora entra en el recovery mode (indicadores de estado intermitentes), no podrá actualizar el firmware de la impresora por red. Conecte el ordenador a la impresora con un cable USB y vuelva a intentar actualizar el firmware. Para saber si la impresora está en el recovery mode, consulte el manual o vaya a Epson.com.