Zapnite napájanie. Ak je už zapnuté, vypnite ho a znova zapnite. Skontrolujte, či sa v tlačovom fronte nenachádzajú úlohy. Odpojte všetky káble od počítača, okrem napájacieho kábla a kábla USB alebo Ethernet, ktorý sa používa na tlač. Kliknutím na tlačidlo [Ďalej] spustite aktualizáciu tlačiarne.
| - Tlačové úlohy v tlačovom fronte sa pri aktualizácii firmvéru zrušia. - Nepoužívajte tlačiareň, kým sa aktualizácia firmvéru nedokončí. - Aktualizácia môže trvať až 15 minút. Aktualizáciu nemožno zrušiť ani prerušiť. - Ak je aktualizácia firmvéru neúspešná a tlačiareň prejde do režimu recovery mode (signalizovaný blikajúcimi indikátormi stavu), nebudete môcť aktualizovať firmvér tlačiarne prostredníctvom sieťového pripojenia. Namiesto toho pripojte počítač k tlačiarni pomocou kábla USB a znova skúste aktualizovať firmvér. V dokumentácii alebo na lokalite Epson.com si pozrite pokyny, ako skontrolovať, či je tlačiareň v režime recovery mode. - Pre tlačiareň s kotúčom papiera: Ak je v tlačiarni vložený kotúč papiera, vyberte ho.