﻿

Выключайце і ўключайце сканер з дапамогай кнопкі Укл. сілкавання. Калі сканер у сетцы, уключыце яго пасля падлучэння да сеткі. Адлучыце ўсе кабелі ад камп'ютара, за выключэннем шнура сілкавання і любога кабелю USB ці Ethernet, ужытых для друку. Націсніце [Далей], каб запусціць абнаўленне сканера.
| - Не ўжывайце сканер, пакуль абнаўленне ўбудаванага ПЗ не завершана. - Гэта можа заняць да 15 хвілін для завяршэння абнаўлення. Немагчыма адмяніць ці прыпыніць абнаўленне.