Kapcsolja ki majd be a szkennert a szkenner bekapcsoló gombjával. Ha a szkenner egy hálózathoz csatlakozik, a hálózathoz való csatlakoztatás után kapcsolja be. Húzzon ki minden kábelt a nyomtatóból, kivéve a tápkábelt és a nyomtatáshoz használt USB vagy Ethernet kábelt. Kattintson a [Tovább] gombra a szkenner frissítésének indításához.
| - Ne használja a szkennert, amíg a firmware frissítése be nem fejeződött. - A frissítés eltarthat akár 15 percig is. A frissítést nem lehet visszavonni vagy félbeszakítani. - Ha a firmware frissítés sikertelen és a szkenner recovery mode-ba kerül (amit a villogó állapotjelző lámpák jeleznek), akkor a hálózaton keresztül nem fogja tudni elvégezni a szkenner firmware frissítést. Ilyenkor inkább egy USB kábelt használva csatlakoztassa a számítógépét a szkennerhez és kísérelje meg újra a firmware frissítését. Lásd a dokumentációt vagy látogassa meg az Epson.com weboldalt annak ellenőrzéséhez, hogy a szkenner recovery mode-ban van-e.