﻿

Isključite skener i ponovo ga uključite pomoću tastera za napajanje/uključivanje na skeneru. Ako se skener nalazi na mreži, uključite ga nakon povezivanja sa mrežom. Izvucite sve kablove iz računara, osim kabla za napajanje i USB ili eternet kablova koji se koriste za štampanje. Kliknite na [Dalje] da biste započeli ažuriranje skenera.
| - Ne koristite skener dok se ažuriranje firmvera ne završi. - Ažuriranje može da potraje i do 15 minuta. Ažuriranje nije moguće otkazati niti prekinuti. - Ako ažuriranje firmvera ne uspe i skener pređe u režim oporavka (naznačen treperućim lampicama statusa), nećete moći da ažurirate firmver skenera preko mrežne veze. Umesto toga, povežite računar sa skenerom pomoću USB kabla i ponovo pokušajte da ažurirate firmver. Pogledajte dokumentaciju ili posetite Epson.com da biste proverili da li je skener u režimu oporavka. - Ako skener radi na bateriju, povežite kabl za napajanje.