Desligue e ligue o digit. através do respectivo botão de alimentação/On. Se o digit. estiver em rede, ligue-o depois de o ligar à rede. Desligue todos os cabos do computador, excepto o cabo de corrente e um cabo USB ou Ethernet usado p/ imprimir. Sel. [Seguinte] p/ actualizar digit.
| - Não use o digit. sem a actualização do firmware terminar. - A actualização pode demorar 15 minutos a terminar. Não pode cancelar ou interromper a actualização. - Se a actualização do firmware falhar e a digitalizador entrar no recovery mode (indicado pelas luzes de estado intermitentes), não consegue actualizar o firmware através de uma ligação de rede. Ligue o computador à digitalizador com um cabo USB e tente voltar a actualizar o firmware. Veja a documentação ou visite Epson.com para verificar se a digitalizador está no recovery mode.