﻿

Уключыце сілкаванне. Калі яно ўжо ўключана, выключыце сілкаванне і ўключыце зноў, пераканаўшыся ў адсутнасці заданняў для друку ў чарзе. Адлучыце ўсе кабелі ад камп'ютара, за выключэннем шнура сілкавання і любога кабелю USB ці Ethernet, ужытых для друку. Пераканайцеся, што прынтар гатовы, і націсніце [Далей] для запуску абнаўлення прынтара.
| - Заданні для друку ў чарзе будуць адменены абнаўленнем убудаванага ПЗ. - Не ўжывайце прынтар, пакуль абнаўленне ўбудаванага ПЗ не завершана. - Гэта можа заняць да 15 хвілін для завяршэння абнаўлення. Немагчыма адмяніць ці прыпыніць абнаўленне.