Apague y encienda el escáner con su botón de encendido/apagado. Si el escáner está en red, conéctelo a la red y enciéndalo. Desenchufe todos los cables de su ordenador, excepto el cable de alimentación y el cable USB o Ethernet que use para imprimir. Clic en [Siguiente] para actualizar el escáner.
| - No use el escáner hasta que termine la actualización del firmware. - La actualización puede tardar hasta 15 minutos. No cancele ni interrumpa la actualización. - Si el escáner está funcionando con la batería, enchufe el cable de alimentación.