﻿

Lülitage skanner toitenupu abil välja ja uuesti sisse. Kui skanner on võrgus, lülitage see pärast võrguühenduse loomist sisse. Ühendage arvuti küljest lahti kõik kaablid peale toitekaabli ja printimiseks kasutatava USB- või Ethernetikaabli. Klõpsake nuppu [Edasi], et käivitada skanneri uuendamine.
| - Ärge kasutage skannerit enne, kui püsivara uuendamine on lõpule viidud. - Uuendamise lõpuleviimiseks võib kuluda kuni 15 minutit. Uuendamist ei saa tühistada ega katkestada. - Kui püsivara uuendamine nurjub ja skanner läheb taasterežiimi (mida näitavad vilkuvad olekutuled) siis ei saa skanneri püsivara võrgu kaudu uuendada. Ühendage arvuti skanneriga, kasutades hoopis USB-kaablit ja proovige püsivara uuesti uuendada. Vt teavet skanneri taasterežiimi kohta skanneri dokumentatsioonist või aadressilt Epson.com.