Apague y encienda el escáner con su botón de encendido/apagado. Si el escáner está en red, conéctelo a la red y enciéndalo. Desenchufe todos los cables de su ordenador, excepto el cable de alimentación y el cable USB o Ethernet que use para imprimir. Clic en [Siguiente] para actualizar el escáner.
| - No use el escáner hasta que termine la actualización del firmware. - La actualización puede tardar hasta 15 minutos. No cancele ni interrumpa la actualización. - Si falla la actualización y la escáner entra en el recovery mode (indicadores de estado intermitentes), no podrá actualizar el firmware de la escáner por red. Conecte el ordenador a la escáner con un cable USB y vuelva a intentar actualizar el firmware. Para saber si la escáner está en el recovery mode, consulte el manual o vaya a Epson.com.