Slå på strømmen. Hvis strømmen er på, slår du den av og deretter på igjen for å kontrollere at ingen jobber venter i utskriftskøen. Trekk ut alle kablene fra datamaskinen, med unntak av strømledningen og USB- eller Ethernet-kabelen som brukes til utskrift. Klikk [Neste] for å starte skriveroppdateringen.
| '- Utskriftsjobber i kø vil bli avbrutt av fastvaren som oppdateres. - Ikke bruk skriveren før fastvareoppdateringen er fullført. - Det kan ta inntil 15 minutter å fullføre oppdateringen. Du kan ikke avbryte oppdateringen. - Hvis fastvareoppdateringen mislykkes og skriveren går over i recovery mode (angis med blinkende statuslamper), vil du ikke kunne oppdatere skriverens fastvare via en nettverkstilkobling. Koble datamaskinen til skriveren med en USB-kabel i stedet, og prøv å oppdatere fastvaren på nytt. Se i dokumentasjonen, eller gå til Epson.com for å kontrollere om skriveren er i recovery mode. - Tilkoble strømledningen hvis skriveren kjører på batteriet.