Включите питание. Если питание уже включено, выключите и снова включите его, убедившись в отсутствии заданий в очереди печати. Отсоедините все кабели от компьютера, за исключением кабеля питания и кабеля USB или Ethernet для печати. Нажмите [Далее] для начала обновления принтера.
| - При обновлении прошивки задания в очереди будут отменены. - Не используйте принтер до завершения обновления прошивки. - Обновление может длиться до 15 минут. Нельзя отменять или прерывать обновление. - Если не удается обновить встроенное ПО и принтер переходит в режим recovery mode (индикаторы состояния мигают), обновить ПО принтера по сети невозможно. В этом случае подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля и повторите попытку обновления встроенного ПО. Описание режима recovery mode см. в документации или обратитесь на сайт Epson.com. - Если принтер работает от батареи, подсоедините его к сети электропитания.