﻿

Printeriň Togy çatmak düwmesi arkaly printeri öçüriň we açyň. Kompýuteriňizden tok kabelinden we çap ediş üçin ulanylýan USB ýa-da Ethernet kabelinden başga ähli kabelleri baglanyşykdan aýyryň. Printer üçin täzeleme işini başlatmak üçin [Indiki] basyň.
| - Nobata goýulan işler täzeleme firma programmasy tarapyndan goýbolsun ediler. - Firma programmasy üçin täzeleme işi tamamlanýança printeri ulanmaň. - Täzeleme işini tamamlamak 15 minuda çenli wagt alyp biler. Täzelemek işini goýbolsun edip ýa-da arasyny bölüp bilmersiňiz.