Kytke virta päälle. Jos virta on jo päällä, kytke virta pois ja uudelleen päälle varmistaen, että tulostusjonossa ei ole töitä. Irrota kaikki johdot tietokoneestasi, paitsi virtajohto ja mikä tahansa tulostukseen käytettävä USB- tai Ethernet-kaapeli. Käynnistä tulostimen päivitys napsauttamalla [Seuraava].
| - Jonossa olevat tulostustyöt peruutetaan laiteohjelmiston päivityksellä. - Älä käytä tulostinta, ennen kuin laiteohjelmiston päivitys on valmis. - Päivityksen suoritukseen voi kulua jopa 15 minuuttia. Päivitystä ei voi peruuttaa tai keskeyttää. - Jos laiteohjelmiston päivitys epäonnistuu ja tulostin siirtyy recovery mode -tilaan (osoitetaan vilkkuvilla tilamerkkivaloilla), et voi päivittää tulostimen laiteohjelmistoa verkkoliitännän välityksellä. Kytke tietokone tulostimeen sen sijaan USB-kaapelin avulla ja yritä päivittää laiteohjelmisto uudelleen. Katso opaskirjaa tai käy Epson.com-verkkosivuilla tarkistaaksesi, onko tulostin recovery mode -tilassa. - Tulostin, jossa käytetään rullapaperia: Jos tulostimeen on asetettu rullapaperia, poista se.