Spegnere e riaccendere lo scanner tramite il tasto di alimentazione dello scanner. Se lo scanner è in rete, accenderlo dopo la connessione alla rete. Scollegare tutti i cavi dal computer, tranne il cavo di alimentazione ed eventuali cavi USB o Ethernet utilizzati per la stampa. Fare clic su [Avanti] per avviare l'agg.
| - Non utilizzare lo scanner fino al completamento dell'aggiornamento. - Per completare l'agg., occorrono fino a 15 minuti. Impossibile annullare o interrompere l'agg. - Se l'aggiornamento firmware non riesce e la scanner entra in recovery mode (indicata da spie di stato lampeggianti), non sarà possibile aggiornare il firmware della scanner tramite una connessione di rete. Collegare il computer alla scanner tramite un cavo USB e provare di nuovo ad aggiornare il firmware. Vedere la documentazione o visitare il sito Epson.com per controllare se la scanner è in recovery mode. - Se lo scanner è alimentato con la batteria, collegare il cavo di alimentazione.