Schalten Sie das Gerät ein. Wenn es bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und wieder ein und stellen Sie sicher, dass die Druckwarteschlange leer ist. Trennen Sie alle Kabel vom Drucker, außer dem Netzkabel und USB- oder Ethernetkabel, die zum Drucken benötigt werden. Klicken Sie auf [Weiter], um die Druckeraktualisierung zu starten.
| - Durch die Aktualisierung der Firmware werden die Druckaufträge in der Druckwarteschlange abgebrochen. - Verwenden Sie den Drucker nicht, bis die Firmware-Aktualisierung abgeschlossen ist. - Die Aktualisierung kann bis zu 15 Minuten dauern. Die Aktualisierung kann nicht abgebrochen oder unterbrochen werden. - Schlägt die Firmware-Aktualisierung fehl und der Drucker wechselt in den recovery mode (Statusanzeigen blinken), kann die Drucker-Firmware nicht über eine Netzwerkverbindung aktualisiert werden. Verbinden Sie stattdessen den Computer und den Drucker mit einem USB-Kabel und versuchen Sie die Firmware-Aktualisierung erneut. Siehe Dokumentation oder besuchen Sie Epson.com, um zu prüfen, ob sich der Drucker im recovery mode befindet. - Wenn der Drucker im Akkubetrieb läuft, schließen Sie das Netzkabel an.