Accendere l'alimentazione. Se è già accesa, spegnerla e riaccenderla, assicurandosi che la coda di stampa non contenga lavori. Scollegare tutti i cavi dal computer, tranne il cavo di alimentazione ed eventuali cavi USB o Ethernet utilizzati per la stampa. Fare clic su [Avanti] per avviare l'aggiornamento della stampante.
| - Quando si aggiorna il firmware, i lavori di stampa in coda vengono annullati. - Non utilizzare la stampante fino a quando l'aggiornamento firmware non è completato. - Per completare l'aggiornamento, possono essere necessari fino a 15 minuti. Non è possibile annullare o interrompere l'aggiornamento. - Se l'aggiornamento firmware non riesce e la stampante entra in recovery mode (indicata da spie di stato lampeggianti), non sarà possibile aggiornare il firmware della stampante tramite una connessione di rete. Collegare il computer alla stampante tramite un cavo USB e provare di nuovo ad aggiornare il firmware. Vedere la documentazione o visitare il sito Epson.com per controllare se la stampante è in recovery mode. - Per una stampante con carta in rotolo: Se nella stampante è caricata carta in rotolo, rimuoverla.