﻿

Skaneriň Togy çatmak düwmesi arkaly skaneri öçüriň we açyň. Eger skaner torda bolsa, ony tora baglanyňyzdan soň çatyň. Kompýuteriňizden tok kabelinden we çap ediş üçin ulanylýan USB ýa-da Ethernet kabelinden başga ähli kabelleri baglanyşykdan aýyryň. Skaner üçin täzeleme işini başlatmak üçin [Indiki] basyň.
| - Firma programmasy üçin täzeleme işi tamamlanýança skaneri ulanmaň. - Täzeleme işini tamamlamak 15 minuda çenli wagt alyp biler. Täzelemek işini goýbolsun edip ýa-da arasyny bölüp bilmersiňiz. - Eger oturdylan maksatnama üçin täzeleme işi başa barmasa we skaner dikeldiş tertibine girse (ýanyp-öçýän ýagdaý yşyklary arkaly görkezilýär), siz skaneriň oturdylan maksatnamasy üçin täzeleme işini tor baglanyşygy üsti bilen amala aşyryp bilmersiňiz. Onuň ýerine kompýuteriňizi skanere USB kabeli arkaly birikdiriň we oturdylan maksatnama üçin täzeleme işine täzeden synanyşyň. Skaner dikeldiş tertibindedigini barlamak üçin resminamalara serediň ýa-da Epson.com sahypasyna giriň.