Allumez/éteignez le scanner avec bouton Marche/Arrêt. S'il est installé sur un réseau, connectez-le au réseau avant de l'allumer. Déconnectez tous les câbles de l'ordinateur, à l'exception du cordon d'alimentation et des câbles USB ou Ethernet utilisés pour l'impression. Cliquez [Suivant] pour lancer mise à jour scann.
| - N'utilisez le scanner qu'une fois la mise à jour terminée. - Le processus complet peut demander jusqu'à 15 minutes. La mise à jour ne peut être annulée/interrompue. - Si la mise à jour du micrologiciel échoue et que l'scanner passe en recovery mode (mode indiqué par les voyants d'état clignotants), vous ne pouvez pas mettre le micrologiciel de l'scanner à jour via une connexion réseau. Connectez plutôt l'ordinateur et l'scanner à l'aide d'un câble USB et procédez de nouveau à la mise à jour du micrologiciel. Reportez-vous à la documentation ou consultez le site Epson.com pour déterminer si l'scanner est en recovery mode.