Tænd for strømmen. Hvis den allerede er tændt, skal du slukke og tænde igen; kontroller, at der ikke er job i udskriftskøen. Tag alle kabler ud af computeren undtagen strømkablet og et evt. USB- eller Ethernet-kabel, der bruges til udskrivning. Klik på [Næste] for at starte printeropdateringen.
| - Udskriftsjob i kø annulleres, når firmwaren opdateres. - Brug ikke printeren, før firmwareopdateringen er gennemført. - Det kan tage op til 15 minutter at gennemføre opdateringen. Du kan ikke annullere eller afbryde opdateringen. - Hvis firmwareopdateringen mislykkes, og printeren skifter til recovery mode (angivet af blinkende statuslamper), kan du ikke opdatere printerens firmware via en netværksforbindelse. Forbind computeren og printeren med et USB-kabel i stedet for at prøve at opdatere firmwaren igen. Se dokumentationen, eller gå ind på Epson.com., for at kontrollere om printeren er i recovery mode. - Ved en printer med papirrulle: Fjern papirrulle, der er lagt i printeren.