﻿

Skanerning quvvat/yoqish tugmasi yordamida skanerni o'chirib-yoqing. Skaner tarmoqda bo'lsa, uni tarmoqqa ulagandan so'ng yoqing. Kompyuterdan quvvat kabeli va chop etish uchun ishlatiladigan USB yoki Ethernet kabelidan boshqa hamma kabellarni uzing. Skanerni yangilashni boshlash uchun [Keyingi]ni bosing.
| - Mikrodastur yangilanib bo'lmagunicha skanerdan foydalanmang. - Yangilashga 15 daqiqagacha vaqt ketishi mumkin. Yangilashni bekor qilish yoki to'xtatish mumkin emas. - Mikrodasturni yangilash amalga oshmasdan, printer tiklash rejimiga kirib qolsa (holat chiroqlari o'chib-yonishidan bilinadi), skanerning mikrodasturini tarmoq orqali yangilay olmaysiz. Buning o'rniga kompyuterni skanerga USB kabel orqali ulab, qaytadan yangilashga urinib ko'ring. Skaner tiklash rejimida ekanligini tekshirish uchun qo'llanmalarga murojaat qiling yoki Epson.com saytiga tashrif buyuring.