스캐너의 전원/켜기 버튼을 사용하여 스캐너를 껐다가 켭니다. 스캐너가 네트워크로 연결된 경우 네트워크에 연결한 후 스캐너를 켭니다. 컴퓨터에서 전원 코드와 인쇄에 사용되는 USB 또는 이더넷 케이블을 제외한 모든 케이블을 분리합니다. [다음]을 클릭하여 스캐너 업데이트를 시작합니다.
| - 펌웨어 업데이트가 완료될 때까지 스캐너를 사용하지 마십시오. - 업데이트를 완료하려면 최대 15분이 걸릴 수 있습니다. 업데이트를 취소하거나 중단할 수 없습니다. - 펌웨어 업데이트에 실패하고 스캐너가 recovery mode(깜박이는 상태 표시등으로 알 수 있음)에 있으면 네트워크 연결을 통해 스캐너의 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 컴퓨터와 스캐너를 USB 케이블을 사용하여 연결하고 펌웨어를 다시 업데이트하십시오. 스캐너가 recovery mode인지 확인하려면 설명서를 참조하거나 Epson.com.을 방문하십시오. - 스캐너가 배터리로 실행되고 있으면 전원 케이블을 연결하십시오.