Zet het apparaat aan. Als het apparaat al aan is, zet het dan uit en weer aan, zodat er geen taken in de afdrukwachtrij staan. Trek alle kabels uit de computer, behalve het netsnoer en de USB- of Ethernet-kabel die u gebruikt om af te drukken. Klik op [Volgende] om de printerupdate te starten.
| - Bij een update van de firmware worden eventuele afdruktaken in de wachtrij geannuleerd. - Gebruik de printer niet zolang de firmware-update loopt. - De volledige update kan 15 minuten duren. U kunt de update niet annuleren of onderbreken. - Als de firmware-update mislukt en de printer in de recovery mode gaat (aangegeven met een knipperend statuslampje), is het niet mogelijk om de printerfirmware bij te werken via een netwerkverbinding. Verbind de printer en computer met elkaar met een USB-kabel (in plaats van via het netwerk) en probeer de firmware opnieuw bij te werken. Raadpleeg de documentatie of kijk op Epson.com als u wilt weten wanneer de printer in de recovery mode staat. - Zet het apparaat niet uit tijdens de update, ook niet als het display uitgaat of blauw wordt.