﻿

Uključite napajanje. Ako je već uključeno, isključite ga pa uključite, čime se uklanjaju eventualni zadaci iz reda za ispis. Odspojite sve kablove iz računala, osim kabela napajanja i USB ili Ethernet kabela koji se koriste za ispis. Kliknite [Dalje] za početak ažuriranja pisača.
| - Zadaci ispisa u redu za ispis otkazuju se ažuriranjem firmvera. - Pisač ne koristite do završetka ažuriranja firmvera. - Postupak ažuriranja može potrajati do 15 minuta. Ažuriranje ne možete otkazati ili prekinuti. - Ako ažuriranje firmvera nije uspjelo, a pisač je ušao u način rada za oporavak (označava ga treptanje signalnih svjetala stanja), firmver pisača nećete moći ažurirati putem mrežne veze. Umjesto toga, računalo s pisačem povežite putem USB kabela i ponovno pokušajte ažurirati firmver. Pogledajte dokumentaciju ili posjetite Epson.com kako biste provjerili je li pisač u načinu rada za oporavak. - Za pisač s papirom na kolutu: Ako je u pisač postavljen papir u kolutu, izvadite ga.