Apague y encienda el escáner con su botón de encendido/apagado. Si el escáner está en red, conéctelo a la red y enciéndalo. Desconecte todos los cables de su ordenador menos el de la corriente y todos los cables USB o Ethernet que use para escanear. Clic en [Siguiente] para actualizar el escáner.
| - No use el escáner hasta que termine la actualización del firmware. - La actualización puede tardar hasta 15 minutos. No cancele ni interrumpa la actualización.