ปิดและเปิดสแกนเนอร์โดยใช้ปุ่มเปิดเครื่องสแกนเนอร์ ถ้าสแกนเนอร์อยู่ในเครือข่าย ให้เปิดหลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่าย ถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์ ยกเว้นสายไฟและสายเคเบิล USB หรือสายอีเธอร์เน็ตที่ใช้สำหรับการพิมพ์ คลิก [ถัดไป] เพื่อเริ่มการอัพเดตสแกนเนอร์
| - อย่าใช้สแกนเนอร์จนกว่าการอัพเดตเฟิร์มแวร์จะเสร็จสมบูรณ์ - ใช้เวลาในการอัพเดตให้เสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน 15 นาที ท่านไม่สามารถยกเลิกหรือขัดจังหวะการอัพเดต - ถ้าการอัพเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว และสแกนเนอร์เข้าสู่ recovery mode (แสดงเป็นไฟสถานะกะพริบ) ท่านจะไม่สามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ของสแกนเนอร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับสแกนเนอร์โดยใช้สายเคเบิล USB แทน และลองอัพเดตเฟิร์มแวร์อีกครั้ง โปรดดูเอกสารหรือเข้าไปที่ Epson.com เพื่อตรวจสอบว่าสแกนเนอร์อยู่ใน recovery mode หรือไม่ - หากสแกนเนอร์ทำงานด้วยแบตเตอรี่ ให้เชื่อมต่อสายไฟ