Wyłącz i włącz skaner za pomocą włącznika na skanerze. Jeśli skaner działa w sieci, włącz go po podłączeniu do sieci. Odłącz wszystkie przewody od komputera z wyjątkiem zasilającego oraz kabla USB lub Ethernet używanego do drukowania. Kliknij [Dalej], aby rozpocząć aktualizację skanera.
| - Nie używać skanera aż do zakończenia aktualizacji oprogr. wbud. - Aktualizacja może zająć około 15 minut. Nie można anulować ani przerwać aktualizacji. - Nieudana aktualizacja powoduje przejście skanera w tryb recovery mode (migające kontrolki stanu). W tym trybie aktualizacja oprogr. wbud. przez sieć jest niemożliwa. Za pomocą kabla USB podłącz komputer do skanera i ponów próbę aktualizacji oprogr. wbud. Aby sprawdzić, czy skaner jest w trybie recovery mode, zapoznaj się z dołączoną dokumentacją bądź odwiedź witrynę Epson.com. - Jeśli skaner jest zasilany przez akumulator, podłącz przewód zasilający.