Απενεργ. και ενεργ. ξανά το σαρωτή με το κουμπί ισχύος του σαρωτή. Εάν ο σαρωτής βρίσκεται σε δίκτυο, ενεργ. τον αφού τον συνδέσετε στο δίκτυο. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από τον υπολογιστή σας, εκτός από το καλώδιο ισχύος και οποιοδήποτε καλώδιο USB ή Ethernet που χρησιμοποιείται για εκτύπωση. Κάντε κλικ στο [Επόμενο] για να ξεκινήσει η ενημέρωση του σαρωτή.
| - Μην χρησιμ. το σαρωτή μέχρι να ολοκλ. η ενημέρ. του υλικολογ. - Μπορεί να χρειαστούν έως και 15 λεπτά για να ολοκλ. η ενημέρ. Δεν μπορεί να ακυρ. ή να διακόψετε την ενημέρ.