Accendere l'alimentazione. Se è già accesa, spegnerla e riaccenderla, assicurandosi che la coda di stampa non contenga lavori. Scollegare tutti i cavi dal computer, tranne il cavo di alimentazione ed eventuali cavi USB o Ethernet utilizzati per la stampa. Assicurarsi che la stampante sia pronta e fare clic su [Avanti] per avviare l'aggiornamento della stampante.
| - Quando si aggiorna il firmware, i lavori di stampa in coda vengono annullati. - Non utilizzare la stampante fino a quando l'aggiornamento firmware non è completato. - Per completare l'aggiornamento, possono essere necessari fino a 15 minuti. Non è possibile annullare o interrompere l'aggiornamento.