Slå på strömmen. Om strömmen redan är på ska du stänga av och slå på den igen för att se till att det inte finns några jobb i utskriftskön. Koppla bort alla kablar från datorn utom nätsladden och eventuell USB- eller Ethernet-kabel som används för utskrift. Starta skrivaruppdateringen genom att klicka på [Nästa].
| - Utskriftsjobb som köar kommer att avbrytas när den fasta programvaran uppdateras. - Använd inte skrivaren förrän enhetens firmware har uppdaterats. - Det kan ta upp till 15 minuter att slutföra uppdateringen. Du kan inte stoppa eller avbryta uppdateringen. - Om firmware-uppdateringen misslyckas och skrivaren går in i recovery mode (statuslamporna blinkar) kan du inte uppdatera skrivarens firmware via en nätverksanslutning. Anslut datorn till skrivaren med en USB-kabel i stället och försök uppdatera skrivarens firmware igen.Kontrollera om skrivaren är i recovery mode genom att titta i handboken eller på Epson.com. - Stäng inte av produkten under uppdateringen även om LCD-skärmen stängs av eller lyser blå.