﻿

Pritisnite gumb za vklop/izklop na optičnem bralniku, da izklopite in vklopite optični bralnik. Če je optični bralnik v omrežju, ga vklopite, ko vzpostavite povezavo z omrežjem. Iz računalnika izključite vse kable, razen napajalnega kabla in morebitnega kabla USB ali ethernetnega kabla, ki ga uporabljate za tiskanje. Kliknite [Naprej], da začnete posodobitev optičnega bralnika.
| - Optičnega bralnika ne uporabljajte, dokler posodobitev vdelane programske opreme ni dokončana. - Posodobitev bo dokončana v največ 15 minutah. Posodobitve ne morete preklicati ali prekiniti. - Če posodobitev vdelane programske opreme ne uspe in skener preide v način obnovitve (ta način označujejo utripajoče lučke stanja), vdelane programske opreme skenerja ne boste mogli posodobiti prek omrežne povezave. Priključite skener na računalnik s kablom USB in poskusite znova posodobiti vdelano programsko opremo. Oglejte si dokumentacijo ali obiščite spletno mesto Epson.com, da preverite, ali je skener v načinu obnovitve. - Če se skener napaja iz baterije, priključite napajalni kabel.