Spegnere e riaccendere lo scanner tramite il tasto di alimentazione dello scanner. Se lo scanner è in rete, accenderlo dopo la connessione alla rete. Scollegare tutti i cavi dal computer, tranne il cavo di alimentazione ed eventuali cavi USB o Ethernet utilizzati per la stampa. Fare clic su [Avanti] per avviare l'agg.
| - Non utilizzare lo scanner fino al completamento dell'aggiornamento. - Per completare l'agg., occorrono fino a 15 minuti. Impossibile annullare o interrompere l'agg. - Se lo scanner è alimentato con la batteria, collegare il cavo di alimentazione.