Apăsaţi pe butonul de pornire. Dacă aparatul este pornit deja, opriţi şi porniţi din nou aparatul asigurându-vă că nu există comenzi de tipărire în coada de tipărire. Deconectaţi toate cablurile de la calculator, cu excepţia cablului de alimentare şi a oricărui cablu USB sau Ethernet utilizat pentru imprimare. Faceţi clic pe [Înainte] pentru a începe actualizarea imprimantei.
| - Comenzile de tipărire cu rând de aşteptare vor fi anulate de firmware-ul care se actualizează. - Nu utilizaţi imprimanta decât după ce actualizarea firmware s-a terminat. - Finalizarea actualizării poate dura cel mult 15 minute. Nu puteţi anula sau întrerupe actualizarea. - Dacă actualizarea firmware a eşuat şi imprimanta intră în recovery mode (modul recuperare) (indicat prin aprinderea intermitentă a indicatoarelor de stare), nu veţi putea actualiza programul firmware folosind o conexiune la reţea. Conectaţi calculatorul la imprimantă folosind cablul USB şi încercaţi să actualizaţi din nou programul firmware. Consultaţi documentaţia sau vizitaţi Epson.com pentru a verifica dacă imprimanta este în recovery mode. - Pentru o imprimantă cu rolă de hârtie: Scoateţi rola de hârtie, dacă aceasta este încărcată în imprimantă.