﻿

Выключайце і ўключайце сканер з дапамогай кнопкі Укл. сілкавання. Калі сканер у сетцы, уключыце яго пасля падлучэння да сеткі. Адлучыце ўсе кабелі ад камп'ютара, за выключэннем шнура сілкавання і любога кабелю USB ці Ethernet, ужытых для друку. Націсніце [Далей], каб запусціць абнаўленне сканера.
| - Не ўжывайце сканер, пакуль абнаўленне ўбудаванага ПЗ не завершана. - Гэта можа заняць да 15 хвілін для завяршэння абнаўлення. Немагчыма адмяніць ці прыпыніць абнаўленне. - Калі адбыўся збой абнаўлення ўбудаванага ПЗ, а сканер перайшоў у рэжым аднаўлення (пра што сведчаць светлавыя індыкатары стану), немагчыма абнавіць убудаванае ПЗ сканера праз сеткавае падлучэнне. Замест гэтага падлучыце камп'ютар да сканера з дапамогай кабелю USB і паспрабуйце зноў абнавіць убудаванае ПЗ. Глядзіце дакументацыю ці наведайце сайт Epson.com, каб пераканацца, што сканер у рэжыме аднаўлення.